**Cubierta del sistema**

con tecnología de retracción en frío para canales de cables corrugados

Para aplicación en inserto de pared y brida de aluminio HSI90. Para conectar canales de cables corrugados. Los casquillos contraídos en frío ofrecen un amplio ámbito de aplicación, y se contraen sobre los cables si necesidad de herramientas. Especialmente indicado para tuberías con las paredes finas o sensibles a la temperatura.

Dimensiones: para diámetro de tubería Øa: 75 mm

Material: Cubierta del sistema: Policarbonato; Tuerca de apriete: Mezcla PC/PBT; Manguera con contracción en frío: EPDM

Impermeabilidad: estanco al gas y al agua hasta 0,5 bar

Tubería Ø (mm): 75

Propiedades: la fijación mecánica (bayoneta) y el sellado (tuerca de apriete) actúan de forma independiente; El sistema de bayoneta con bloqueo y contrarrosca (seguro frente a apertura espontánea)

Referencia de pedido: HSI90 D1x75 KS WR

Número de artículo: 2206040001

GTIN: 4052487060943

Marca: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Información del fabricante**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de