**Brtveni element**

s hladnoskupljajućim principom za naborane kabelske zaštitne cijevi

Za primjenu u zidnoj uvodnici i aluminijskoj prirubnici HSI90. Za povezivanje rebrastih kabelskih zaštitnih cijevi. Hladno skupljajuća cijev nudi veliko područje primjene te se bez alata s uvoda brtvenog elementa skuplja na kabel. Posebno je prikladna za cijevi s tankom stijenkom odnosno cijevi osjetljive na temperaturu.

Dimenzije: za promjer cijevi Øa: 75 mm

Materijal: Brtveni element: polikarbonat; Zatezna matica: smjesa PC/PBT; Hladno skupljajuća cijev: EPDM

Zabrtvljenost: plinotijesno i vodotijesno do 0,5 bara

Cijev Ø (mm): 75

Značajke: mehaničko fiksiranje (bajonet) i brtvljenje (zatezna matica) djeluju neovisno; Sustav bajoneta sa stražnjim zaporom i protuvijcima (osiguranje od samostalnog otvaranja)

Oznaka narudžbe: HSI90 D1x75 KS WR

Broj artikla: 2206040001

GTIN: 4052487060943

Proizvod: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Informacije o proizvođaču**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de