**Cubierta del sistema**

para conectar con el inserto de pared HSI90

Cubierta del sistema. Conexión elástica mecánicamente estable mediante un manguito del sistema para unir la manguera espiral Hateflex 14090 con el inserto de pared o la brida de aluminio HSI90.

Material: Cubierta del sistema: Policarbonato; Tuerca de apriete: Mezcla PC/PBT; Manguito: EPDM; Correas de sujeción: W4

Impermeabilidad: estanco al gas y al agua hasta 2,5 bar

Artículo: Systemdeckel

Propiedades: la fijación mecánica (bayoneta) y el sellado (tuerca de apriete) actúan de forma independiente; El sistema de bayoneta con bloqueo y contrarrosca (seguro frente a apertura espontánea)

Referencia de pedido: KES MA90 D

Número de artículo: 2225810000

GTIN: 4052487061377

Marca: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Información del fabricante**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de