**copertura di sistema**

per il collegamento al passaggio impermeabile HSI90

Copertura di sistema. Collegamento elastico e stabile meccanicamente, con manicotto di sistema per l'allacciamento del tubo flessibile a spirale Hateflex 14090 al passaggio impermeabile o alla flangia di alluminio HSI90.

Materiale: Copertura di sistema: policarbonato; Dado di fissaggio: mix PC/PBT; Manicotto: EPDM; Nastri di serraggio: W4

Tenuta: a tenuta di gas e impermeabile fino a 2,5 bar

Articoli: Systemdeckel

Proprietà: il fissaggio meccanico (baionetta) e la guarnizione (dado di fissaggio) agiscono in maniera indipendente; Sistema a baionetta con dispositivo di bloccaggio di ritorno e fissaggio con controdadi (sicurezza contro le aperture automatiche)

Identificazione d'ordine: KES MA90 D

Codice articolo: 2225810000

GTIN: 4052487061377

Produttore: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Informazioni sul produttore**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de