**Buisaansluitingsmanchet**

voor het aansluiten van gladde trekbuizen

Mechanisch stabiele en elastische manchet voor de overgang van de Hateflex-spiraalslang 14090 naar gladde trekbuizen met ∅a 75 mm of 90 mm.

Materiaal: Manchet: EPDM; Spanbanden: W4

Dichtheid: gas- en waterdicht tot 2,5 bar

Artikelen: Rohranschlussmanschette

Bestelnaam: KES90 MA70-90/90-110

Artikelnummer: 2225814000

GTIN: 4052487061414

Fabrikant: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Gegevens van de producent**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de