**Vaste / losse flens-doorvoerbuis van roestvrijstaal**

voor aanbrenging achteraf voor zwarte inbouwdoos volgens DIN 18533

Voor aanbrenging boven doorvoerbuis, boringen of doorbraken.

Afmetingen: Standaard vaste flens Øa overeenkomstig betreffende doorvoerbuis Øi + ca. 330 mm (bij één doorvoer); Standaard bovenlengte: 80 mm

Materiaal: Vaste / losse flens-doorvoerbuis: roestvrijstaal V2A (AISI 304L) of op aanvraag V4A (AISI 316L); Bevestigingselementen: roestvrijstaal V4A (AISI 316L); Afsluitdeksels: PE

Lading: DIN 18533 W2.1-E; DIN 18533 W2.2-E

Dichtheid: gas- en waterdicht

Toevoerbuis Øbinnen (mm) D1: 100

Vaste flens Ø (mm) D2: 425

Losse flens Ø (mm) D3: 415

Toevoerbuis wanddikte (mm) S: 2

Bestelnaam: FLFA1x100/80/0 DIN18533 A2

Artikelnummer: 2500400002

GTIN: 4052487062336

Fabrikant: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Gegevens van de producent**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de