**Fiksna/prigradna prirubnica proturne cijevi od nehrđajućeg čelika**

za naknadno zatiplavanje za zidove s bitumenskim premazom u skladu s DIN 18533

Za zatiplavanje putem proturne cijevi, krunskog provrta ili proboja.

Dimenzije: Standardna fiksna prirubnica Øa odgovara proturnoj cijevi od Øi + otprilike 330 mm (u slučaju prolaza); Standardna gornja duljina: 80 mm

Materijal: Fiksna/prigradna prirubnica proturne cijevi: Nehrđajući čelik V2A (AISI 304L) ili na zahtjev V4A (AISI 316L); Elementi za pričvršćivanje: nehrđajući čelik V4A (AISI 316L); Brtveni poklopac: PE

Slučaj opterećenja: DIN 18533 W2.1-E; DIN 18533 W2.2-E

Zabrtvljenost: plinotijesno i vodotijesno

Proturna cijev Øi (mm) D1: 300

Fiksna prirubnica Ø (mm) D2: 630

Prigradna prirubnica Ø (mm) D3: 620

Proturna cijev, debljina zida (mm) S: 2

Oznaka narudžbe: FLFA1x300/80/0 DIN18533 A2

Broj artikla: 2500400007

GTIN: 4052487062381

Proizvod: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Informacije o proizvođaču**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de