**Inspuitsysteem met membranen**

voor gebouwen met kelder

Vanaf de binnenzijde van het gebouw te monteren huisinvoer voor huisaansluitingen zonder graafwerkzaamheden. Ook bruikbaar voor ongestuurde grondboren in combinatie met doorpersbuizen ∅a 63 mm.

Afmetingen: voor boringen: Øi 99 - 103 mm; Voor wanddiktes: van 240 tot 600 mm

Materiaal: Frontplaat: glasvezel versterkt polyamide; Dichtingsrubber, flens, afdichtend inzetstuk en druklager: EPDM; Buis: PVC-U; Schroeven en U-ringen: roestvrijstaal V2A (AISI 304L)

Lading: Waterdicht beton belastingsklasse 1; Waterdicht beton belastingsklasse 2; DIN 18533 W1.1-E; DIN 18533 W1.2-E

Dichtheid: gas- en waterdicht tot 1,0 bar

Wanddikte (mm): 240 - 600

Kenmerken: geen civieltechnisch werk op het terrein; Universele huisinvoer met inspuitsysteem met membraan voor boringen in gangbare wanden; gecontroleerde aanbrenging van hars door speciaal gespleten membraanslang

Bestelnaam: MIS100ND VT63

Artikelnummer: 2900300800

GTIN: 4052487174299

Fabrikant: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Gegevens van de producent**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de