**Membranski vbrizgovalni sistem**

za stavbe s kletjo

Uvod v stavbo za vgradnjo z notranje strani stavbe za hišne priključke brez jarkov. Uporabno za rakete za podboje brez usmerjanja v kombinaciji s cevmi za zabijanje s ∅z 63 mm.

Mere: Za izvrtine: Øn od 99 do 103 mm; Za debeline sten: od 240 do 600 mm

Material: Čelna plošča: s steklenimi vlakni ojačan poliamid; Tesnilna guma, prirobnica, tesnilni vložek in ležišče: EPDM; Cev: PVC-U; Vijaki in U-podložke: nerjavno jeklo V2A (AISI 304L)

Primer obremenitve: Vodotesni beton, razred obremenitve 1; Vodotesni beton, razred obremenitve 2; DIN 18533 W1.1-E; DIN 18533 W1.2-E

Tesnjenje: plino- in vodotesno do 1,0 bar

Debelina stene (mm): 240 - 600

Lastnosti: Ni potrebe po kopanju po zemljišču; Univerzalni hišni uvod z membranskim vbrizgovalnim sistemom za izvrtine v najpogosteje uporabljene vrste sten; Nadzorovano uhajanje smole skozi membransko cev z režo

Oznaka za naročanje: MIS100ND VT63

Številka artikla: 2900300800

GTIN: 4052487174299

Znamka: Hauff Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Informacije o proizvajalcu**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de