**Membraninjekteringssystem**

för byggnader med källare

En byggnadsinföring monterbar från byggnadens insida för husanslutning utan dike. Kan användas för ostyrda jordraketer i anslutning till matningsrör ∅a 63 mm.

Mått: för kärnborrningar: Øi 99–103 mm; för väggtjocklekar: mellan 240 och 600 mm

Material: Främre platta: glasfiberförstärkt polyamid; Tätningsgummi, fläns, tätningsinsats och motverkande lager: EPDM; Rör: PVC-U; Skruvar och underläggsbrickor: Rostfritt stål V2A (AISI 304L)

Belastningsfall: Vattentät betong, exponeringsklass 1; Vattentät betong, exponeringsklass 2; DIN 18533 W1.1-E; DIN 18533 W1.2-E

Täthet: gas- och vattentät till 1,0 bar

Väggtjocklek (mm): 240 - 600

Egenskaper: inga anläggningsarbeten på tomten; Universal-husinföring med membraninjekteringssystem för borrhåll i de vanligaste väggtyperna; kontrollerat hartsflöde med slitsad membranslang

Beställningsbeteckning: MIS100ND VT63

Artikelnummer: 2900300800

GTIN: 4052487174299

Tillverkare: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Tillverkarinformation**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de