**Standardna prstenasta brtva**

za kućne priključke

Prstenasta brtva za brtvljenje kabela/cijevi za provođenje medija u krunskim provrtima ili proturnim cijevima. Zatvorena izvedba za brtvljenje vodova koje treba montirati.

Dimenzije: Širina brtvljenja: 40 mm; za krunske provrte/proturne cijevi Ø: 100 mm; za 5 kabela/cijevi, od toga 4 komada Ø 7-12 mm i 1 komad Ø 24-44 mm

Materijal: Pritezne ploče, vijci i matice: nehrđajući čelik V2A (AISI 304L); Guma: EPDM

Slučaj opterećenja: Zahtijevana klasa vodootpornog betona 2; Zahtijevana klasa vodootpornog betona 1

Zabrtvljenost: plinotijesno i vodotijesno; otporno na radon

Proturna cijev/krunski provrt Øi (mm): 100

Ukupni broj kabela/medija: 5

Broj kabela/medija: 14: 24-447-12Jedinica ambalaže: 1

Značajke: vidljiva i osjetna sigurnost montaže pomoću ugrađenog kontrolnog otvora; integrirana tehnologija segmentnih prstena za individualno podešavanje prema promjeru voda na licu mjesta

Oznaka narudžbe: HSD100 EW 1x24-44+4x7-12 b40 A2/EPDM55

Broj artikla: 3030300054

GTIN: 4052487126250

Proizvod: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH Co. KG**

**Informacije o proizvođaču**

Hauff-Technik GmbH Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de