**Guarnizione anulare standard**

per allacciamenti domestici

Guarnizione anulare per la guarnizione di cavi/tubi di fluidi in fori di carotaggio o tubi di rivestimento. Finitura chiusa per la guarnizione di condotte da installare ex novo.

Dimensioni: Larghezza di tenuta 40 mm; per fori di carotaggio/tubi di rivestimento a partire da Ø: 100 mm; per 5 cavi/tubi di cui 4 pezzi Ø 7-12 mm e 1 pezzo Ø 25-44 mm

Materiale: Lastre pressopiegate, viti e dadi: acciaio inox V2A (AISI 304L); Gomma: EPDM

Carico: Calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 2; Calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 1

Tenuta: a tenuta di gas e impermeabile; a tenuta di radon

Tubo di rivestimento/Carotaggio Øi (mm): 100

Numero di cavi/fluidi complessivo: 5

Numero di cavi/fluidi: 14: 24-447-12Confezione: 1

Proprietà: sicurezza di montaggio che si può vedere e toccare grazie all'apertura di controllo integrata; tecnologia ad anelli segmentati integrata per l'adattamento personalizzato al diametro della condotta in loco

Identificazione d'ordine: HSD100 EW 1x24-44+4x7-12 b40 A2/EPDM55

Codice articolo: 3030300054

GTIN: 4052487126250

Produttore: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH Co. KG**

**Informazioni sul produttore**

Hauff-Technik GmbH Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de