**Standardna prstenasta brtva**

za postrojenje za kišnicu

Razdijeljena prstenasta brtva za brtvljenje cijevi za provođenje medija/kabela koji se trebaju montirati ili su već postavljeni u krunskim provrtima ili proturnim cijevima.

Dimenzije: Širina brtvljenja: 40 mm; za krunske provrte/proturne cijevi Ø: 100 mm; za 4 kabela/cijevi, od toga 3 komada Ø 6-18 mm i 1 komad Ø 25, 32 ili 40 mm

Materijal: Pritezne ploče, vijci i matice: nehrđajući čelik V2A (AISI 304L); Guma: EPDM

Slučaj opterećenja: Zahtijevana klasa vodootpornog betona 2; Zahtijevana klasa vodootpornog betona 1

Zabrtvljenost: plinotijesno i vodotijesno; otporno na radon

Proturna cijev/krunski provrt Øi (mm): 100

Ukupni broj kabela/medija: 4

Broj kabela/medija: 13: 25/32/406-18Jedinica ambalaže: 1

Značajke: vidljiva i osjetna sigurnost montaže pomoću ugrađenog kontrolnog otvora; integrirana tehnologija segmentnih prstena za individualno podešavanje prema promjeru voda na licu mjesta

Oznaka narudžbe: HSD100 RW 1x25/32/40+3x6-18 b40 A2/EPDM5

Broj artikla: 3030300059

GTIN: 4052487112499

Proizvod: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH Co. KG**

**Informacije o proizvođaču**

Hauff-Technik GmbH Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de