**Standard szorítógyűrűs tömítés**

esővízfelhasználó berendezésekhez

Osztott szorítógyűrűs tömítés újonnan telepítendő vagy már telepített, magfuratokban vagy védőcsövekben lévő haszoncsövek/kábelek tömítéséhez.

Méretek: Tömítőszélesség: 40 mm; a következő Ø-jű magfuratokhoz/védőcsövekhez: 100 mm; 4 kábelhez/csőhöz, ebből 3 darab Ø 6-18 mm és 1 darab Ø 25, 32 vagy 40 mm

Nyersanyag: Nyomólemezek, csavarok és anyák: V2A (AISI 304L) rozsdamentes nemesacél; Gumi: EPDM

Terhelés: Vízzáró beton, 2. igénybevételi osztály; Vízzáró beton, 1. igénybevételi osztály

Tömítettség: gáz- és vízzáró; radonzáró

Védőcső/magfurat belső Ø (mm): 100

Kábelek/haszoncsövek száma összesen: 4

Kábelek/haszoncsövek száma: 13: 25/32/406-18Csomagolási egység: 1

Tulajdonságok: A beépített ellenőrzőnyílásnak köszönhetően a szerelés láthatóan és érezhetően biztonságos; a beépített szegmens-gyűrűtechnológiának köszönhetően a tömítés a helyszínen fokozatmentesen tetszés szerint a vezeték átmérőjéhez igazítható

Megrendelési azonosító: HSD100 RW 1x25/32/40+3x6-18 b40 A2/EPDM5

Cikkszám: 3030300059

GTIN: 4052487112499

Gyártmány: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH Co. KG**

**Gyártói információk**

Hauff-Technik GmbH Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de