**Guarnizione anulare standard**

per i sistemi di raccolta dell'acqua piovana

Guarnizione anulare divisa per la guarnizione di tubi per fluidi/cavi di nuova installazione o già posati in fori di carotaggio o tubi di rivestimento.

Dimensioni: Larghezza di tenuta 40 mm; per fori di carotaggio/tubi di rivestimento a partire da Ø: 100 mm; per 4 cavi/tubi di cui 3 pezzi Ø 6-18 mm e 1 pezzo Ø 25, 32 o 40 mm

Materiale: Lastre pressopiegate, viti e dadi: acciaio inox V2A (AISI 304L); Gomma: EPDM

Carico: Calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 2; Calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 1

Tenuta: a tenuta di gas e impermeabile; a tenuta di radon

Tubo di rivestimento/Carotaggio Øi (mm): 100

Numero di cavi/fluidi complessivo: 4

Numero di cavi/fluidi: 13: 25/32/406-18Confezione: 1

Proprietà: sicurezza di montaggio che si può vedere e toccare grazie all'apertura di controllo integrata; tecnologia ad anelli segmentati integrata per l'adattamento personalizzato al diametro della condotta in loco

Identificazione d'ordine: HSD100 RW 1x25/32/40+3x6-18 b40 A2/EPDM5

Codice articolo: 3030300059

GTIN: 4052487112499

Produttore: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH Co. KG**

**Informazioni sul produttore**

Hauff-Technik GmbH Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de