**Standardowy gumowy wkład uszczelniający**

do uniwersalnego zastosowania

Dzielony gumowy wkład uszczelniający do uszczelniania nowo instalowanych lub już ułożonych rur doprowadzających media/kable w przewiertach lub rurach przepustowych.

Wymiary: szerokość uszczelnienia: 40 mm; do przewiertów/rur przepustowych o Ø 100 mm; do 4 kabli/rur, z tego 3 o Ø 6-18 mm i 1 o Ø 25, 32 lub 40 mm

Tworzywo: elementy dociskowe, śruby i nakrętki: stal nierdzewna V2A (AISI 304L); guma: EPDM

Obciążenia: Beton wodoszczelny, klasa eksploatacyjna 2; Beton wodoszczelny, klasa eksploatacyjna 1

Szczelność: gazo- i wodoszczelność; szczelny na radon

Rura przepustowa/przewiert Øwew. (mm): 100

Ilość kabli ogólny: 4

Ilość kabli: 13Zewnętrzna średnica rury Ø (mm): 25/32/406-18Opakowanie: 1

Opis: Optyczna i dotykowa kontrola poprawności montażu dzięki zabudowanym otworom kontrolnym; technologia listków umożliwiająca indywidualne dopasowanie do średnicy przewodów bezpośrednio na budowie

Numer katalogowy: HSD100 RW 1x25/32/40+3x6-18 b40 A2/EPDM5

Numer artykułu: 3030300059

GTIN: 4052487112499

Marka: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH Co. KG**

**Producent**

Hauff-Technik GmbH Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de