**Standardno gumi tesnilo**

Za sisteme koriščenja meteorne vode

Deljeno gumijasto tesnilo za zatesnitev na novo položenih ali obstoječih cevi za medije/kablov v izvrtine ali cevne uvodnice.

Mere: Tesnilna širina: 40 mm; Za izvrtine/cevne uvodnice Ø: 100 mm; Za 4 kable/cevi, od tega 3 Ø 6–18 mm in 1 Ø 25, 32 ali 40 mm

Material: Pritisni plošči, vijaki in matice: nerjavno jeklo V2A (AISI 304L); Guma: EPDM

Primer obremenitve: Vodotesni beton, razred obremenitve 2; Vodotesni beton, razred obremenitve 1

Tesnjenje: Plino- in vodotesno; Neprepustno za radon

Øn cevne uvodnice/izvrtine (mm): 100

Skupno število kablov/medijev: 4

Število kablov/medij: 13: 25/32/406-18Enota pakiranja: 1

Lastnosti: Vidna in tipna potrditev pravilne vgradnje z vgrajeno odprtino za preverjanje; Vgrajena tehnika segmentnih obročev za individualno prilagajanje premeru voda na kraju samem

Oznaka za naročanje: HSD100 RW 1x25/32/40+3x6-18 b40 A2/EPDM5

Številka artikla: 3030300059

GTIN: 4052487112499

Znamka: Hauff Technik

**Hauff-Technik GmbH Co. KG**

**Informacije o proizvajalcu**

Hauff-Technik GmbH Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de