**Pojedinačni kućni uvod MIS**

s membranskim injekcijskim sustavom

Dimenzije: za krunske provrte Øi: 99 - 103 mm; za debljinu zidova: od 240 do 600 mm

Materijal: Ugradni dio prirubnice, rozeta za završetak zida, membransko crijevo: EPDM; Crijevo za punjenje smolom: PE; Naprava za brzo pritezanje: ABS; Vodootporna membrana: Butil

Slučaj opterećenja: Zahtijevana klasa vodootpornog betona 1; Zahtijevana klasa vodootpornog betona 2; DIN 18533 W1.1-E; DIN 18533 W1.2-E; DIN 18533 W2.1-E

Zabrtvljenost: plinotijesno i vodotijesno do 1,0 bara

Provjere/norme: DVGW VP 601

Ukupni broj kabela/medija: 1

Broj kabela/medija: 1

​prikladno za vod za provođenje medija Ø (mm): 58 - 64

Debljina zida (mm): 240 - 600

Jedinica ambalaže: 6

Značajke: univerzalni kućni priključni vod s membranskim injekcijskim sustavom za provrte u uobičajenim vrstama zidova; kontrolirano ispuštanje smole putem membranskog crijeva s prorezom

Oznaka narudžbe: MIS100D 1x58-64 Gas

Broj artikla: 3030300100

GTIN: 4052487220224

Proizvod: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Informacije o proizvođaču**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de