**MIS házbevezetés**

membráninjekciós rendszerrel

Méretek: a következő belső Ø-jű magfuratokhoz: 99 - 103 mm; a következő falvastagságokhoz: 240-tól 600 mm-ig

Nyersanyag: karima, falzáró rozetta, membrántömlő: EPDM; Gyantabetöltő tömlő: PE; Gyorsfeszítő szerkezet: ABS; Szigetelőszalag: butil

Terhelés: Vízzáró beton, 1. igénybevételi osztály; Vízzáró beton, 2. igénybevételi osztály; DIN 18533 W1.1-E; DIN 18533 W1.2-E; DIN 18533 W2.1-E

Tömítettség: gáz- és vízzáró 1,0 bar nyomásig

Tesztek/szabványok: DVGW VP 601

Kábelek/haszoncsövek száma összesen: 1

Kábelek/haszoncsövek száma: 1

a következő átmérőjű haszonvezetékekhez használható Ø (mm): 58 - 64

Falvastagság (mm): 240 - 600

Csomagolási egység: 6

Tulajdonságok: Univerzális bevezetés membráninjekciós rendszerrel a leggyakoribb faltípusokban lévő furatokhoz; szabályozott gyantaelvezetés a bemetszett membrántömlőnek köszönhetően

Megrendelési azonosító: MIS100D 1x58-64 Gas

Cikkszám: 3030300100

GTIN: 4052487220224

Gyártmány: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Gyártói információk**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de