**Enkel husgenomföring MIS**

med membraninjekteringssystem

Mått: för kärnborrningar Øi: 99–103 mm; för väggtjocklekar: mellan 240 och 600 mm

Material: Flänskomponent, tätningsmanschett, membranslang: EPDM; Slang för hartspåfyllning: PE; Snabbspänningsanordning: ABS; Tätningsband: Butyl

Belastningsfall: Vattentät betong, exponeringsklass 1; Vattentät betong, exponeringsklass 2; DIN 18533 W1.1-E; DIN 18533 W1.2-E; DIN 18533 W2.1-E

Täthet: gas- och vattentät till 1,0 bar

Prövningar/standarder: DVGW VP 601

Totalt antal kablar/medier: 1

Antal kablar/medium: 1

​lämpligt för medielednings-Ø (mm): 58 - 64

Väggtjocklek (mm): 240 - 600

Förpackningsenhet: 6

Egenskaper: Universal-husinföring med membraninjekteringssystem för borrhåll i de vanligaste väggtyperna; kontrollerat hartsflöde med slitsad membranslang

Beställningsbeteckning: MIS100D 1x58-64 Gas

Artikelnummer: 3030300100

GTIN: 4052487220224

Tillverkare: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Tillverkarinformation**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de