**Oberirdische Hauseinführung**

für Glasfaser-Leerrohre von 7 - 12 mm

Eigenschaften: Universalhauseinführung für Bohrungen in den gängigsten Wandarten. Ermöglicht einen waagrechten oder schrägen Einbau bis zu 45° Neigung. Schonende Abdichtung von Glasfaserkabeln durch Dichtmasse.

Werkstoff: Wandabschlusselement: Polycarbonat "flame resistant"; Pipe-Befestigungsring: PA; Pipe-Befestigungsclip: PC; Schrauben: Edelstahl V2A (AISI 304L)

geeignet für Medienrohr Øa (mm): 7-12

Bestellbezeichnung: 2LINE OHE 1x7-12 SET10

Artikelnummer: 3030340562

GTIN: 4052487240512

Fabrikat: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Herstellerinformationen**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de