**Entrada de edificio en superficie**

para conductos vacíos de fibra de vidrio de 7 a 12 mm

Características: Entrada de edificios universal para aperturas en los tipos de pared convencionales. Permite el montaje horizontal o inclinado con un ángulo de hasta 45º. Sellado suave de cables de fibra de vidrio mediante masa sellante.

Material: Elemento de pared: policarbonato "flame resistant"; Tornillos: Acero inoxidable V2A (AISI 304L)

Adecuado para una tubería media de Ø (mm): 7-12

Referencia de pedido: 2LINE OHE 1x7-12 SET10

Número de artículo: 3030340562

GTIN: 4052487240512

Marca: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Información del fabricante**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de