**Entrée de bâtiment en surface**

pour gaines en fibre de verre de 7 à 12 mm

Propriétés : périphérique universel d'entrée pour bâtiment pour perçages dans les types de murs les plus courants. possibilité d’installation horizontale ou oblique avec une inclinaison allant jusqu’à 45°. étanchement n'altérant pas les câbles de fibres optiques au moyen de la masse d'étanchéité.

Matériau: Élément de raccordement mural : polycarbonate ignifugé; Vis : acier inoxydable AISI 304L

​Convient pour une conduite de Ø (mm): 7-12

Code d‘article: 2LINE OHE 1x7-12 SET10

Numéro d‘article: 3030340562

GTIN: 4052487240512

Produit: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Information du fabricant**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de