**Bovengrondse doorvoer**

voor lege glasvezelbuizen van 7 - 12 mm

Eigenschappen: Universele doorvoer voor boringen in de gangbaarste wandtypes. Afdichting zonder schade aan glasvezelkabels dankzij afdichtmiddel.

Materiaal: Wandrozet: polycarbonaat "flame resistant"; Schroeven: roestvrijstaal V2A (AISI 304L)

geschikt voor communicatieleidingen Ø (mm): 7-12

Bestelnaam: 2LINE OHE 1x7-12 SET10

Artikelnummer: 3030340562

GTIN: 4052487240512

Fabrikant: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Gegevens van de producent**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de