**Dichtelement**

für Hausausführung ETGAR

Zur Montage in Hausausführung ETGAR und zur Abdichtung von Leitungen. Mit Segmentschnitten für maximalen Anwendungsbereich.

Maße: Anwendungsbereich 1 Kabel Øa: 13 - 21 mm, 3 Kabel Øa 7 - 13 mm, 1 Kabel Øa 5 - 13 mm

Werkstoff: Manschettenstopfen: EPDM; Spannbänder: Edelstahl V2A (AISI 304L); Rohr: PVC-U

Eigenschaften: mit Segmentschnitten für maximalen Anwendungsbereich

Bestellbezeichnung: HAB ETGAR DB 1x13-21+3x7-13+1x5-13

Artikelnummer: 3030401107

GTIN: 4052487231831

Fabrikat: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Herstellerinformationen**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de