**Entrée au sol tuyau coudé 200**

pour des conduites de chauffage urbain

Pour introduction et étanchement des circuits d’alimentation de chauffage urbain à travers la dalle base. Positionnement avec système de colliers disponible séparément sur le dispositif d'installation de chauffage urbain et combinaison avec système de flexible spiralé et éléments d'étanchéité.

Dimensions: Rayon coude de tuyau: 1 000 mm

Matériau: PVC

Cas de charge: Béton étanche, classe de sollicitation 1; Béton étanche, classe de sollicitation 2; DIN 18533 W1.1-E; DIN 18533 W1.2-E

Code d‘article: MSH Basic FUBO-Fix RB200 r800

Numéro d‘article: 3030445256

GTIN: 4052487240147

Produit: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Information du fabricant**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de