**Junta interior de tubo corrugado estándar**

con tecnología de anillos segmentados

Referencia de pedido: WIN SG b40 A2/EPDM

GTIN: -

Marca: Hauff-Technik

Junta de espacio anular para el sellado de cables en el interior de tubos corrugados. Versión cerrada para el sellado de cables a punto de instalarse que acaban de ser tendidos. Para estabilizar el tubo ondulado debe instalarse una junta de tubo ondulado WRD o una fijación comparable.

Dimensiones: Anchura de sellado: 40 mm; Placas de prensa: 5 mm

Material: Placas de prensa, tornillos y tuercas: Acero fino inoxidable V2A (AISI 304L); Goma: EPDM

Área de aplicación: Hormigón a prueba de agua con clase de estrés 1 y 2

Impermeabilidad: estanco al gas y al agua; impermeable al radón

Propiedades: Tecnología de anillos segmentados para el ajuste in situ de tres a cinco diámetros de tubería diferentes

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Información del fabricante**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de