**Sello redondo individual**

Material: Placas de prensa, tornillos, tuercas y arandelas: Acero fino inoxidable V2A (AISI 304L) o V4A (AISI 316L); Goma: EPDM

Impermeabilidad: estanco al gas y al agua; impermeable al radón

Propiedades: fabricación individual según el perfil necesario; Tecnología de anillos segmentados para el ajuste in situ de tres a cinco diámetros de tubería diferentes; Conexión de forma ajustada a la bayoneta, lo que le confiere una seguridad frente a la abrasión integrada; También adecuado para el sellado de cables TRI-DELTA

Referencia de pedido: HRD150/160 SGi b60

GTIN: -

Marca: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Información del fabricante**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de