Kit de protection incendie S90
pour carottages et gaines

Code d‘article: HVS KK
GTIN:  - 
Produit: Hauff-Technik

Kit de protection au feu à placer dans des carottages ou fourreaux plastiques pour murs. Grande flexibilité de rééquipement, sans installation murale en saillie supplémentaire, sans limite de diamètre individuel de câble, résistant aux intempéries.

Dimensions: Épaisseur de cloison : au moins 280 mm; À partir d'une épaisseur de mur de : 150 mm; pour carottages Øi : 70 - 200 mm; pour fourreaux plastiques Øi : 80 - 200 mm
Tests/normes: Agrément DIBT Z-19.15-1906 selon DIN 4102-9; Homologation générale de type Z-19.53-2563

Propriétés: Protection au feu S90; Possibilité de montage de coussin unilatéral au moyen de poches spéciales de montage
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