**Standardna unutarnja brtva od valovite cijevi**

s tehnologijom segmentnih prstena

Oznaka narudžbe: WIN SG b40 A2/EPDM

GTIN: -

Proizvod: Hauff-Technik

Brtva prstenastog prostora za brtvljenje kabela unutar rebrastih cijevi. Razdijeljena izvedba za brtvljenje kabela koji se trebaju postaviti ili su već postavljeni. Za stabilizaciju valovite cijevi potrebno je ugraditi WRD brtvu valovite cijevi ili slično pričvršćivanje.

Dimenzije: Širina brtvljenja: 40 mm; Pritezne ploče: 5 mm

Materijal: Pritezne ploče, vijci i matice: nehrđajući čelik V2A (AISI 304L); Guma: EPDM

Područje primjene: Vodootporni beton, klasa opterećenja 1 i 2

Zabrtvljenost: plinotijesno i vodotijesno; otporno na radon

Značajke: Tehnologija segmentnih prstena za podešavanje tri, odnosno pet različitih promjera cijevi na licu mjesta

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Informacije o proizvođaču**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de