**Standaard gegolfde pijp binnenafdichting**

met segmentringtechniek

Bestelnaam: WIN SG b40 A2/EPDM

GTIN: -

Fabrikant: Hauff-Technik

Ringvormige ruimteafdichting voor het afdichten van kabels in gegolfde buizen. Gesplitste uitvoering, voor het afdichten van nieuw te installeren of reeds aangelegde bekabeling. Een golfpijpafdichting WRD of een vergelijkbare bevestiging moet worden geïnstalleerd om de golfpijp te stabiliseren.

Afmetingen: Afdichtingsbreedte: 40 mm; Persplaten: 5 mm

Materiaal: Persplaten, schroeven en bouten: roestvrijstaal V2A (AISI 304L); Rubber: EPDM

Toepassingsgebied: Belastbaarheidsklasse waterdicht beton 1 i 2

Dichtheid: gas- en waterdicht; radondicht

Kenmerken: Segmentringtechniek voor aanpassing aan drie of vijf verschillende buisdiameters ter plaatse

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Gegevens van de producent**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de