**Standaard gegolfde pijp binnenafdichting**

Materiaal: Persplaten, schroeven en bouten: roestvrijstaal V2A (AISI 304L); Rubber: EPDM

Toepassingsgebied: Belastbaarheidsklasse waterdicht beton 1 i 2

Dichtheid: gas- en waterdicht; radondicht

Kenmerken: Segmentringtechniek voor aanpassing aan drie of vijf verschillende buisdiameters ter plaatse

Bestelnaam: WIN SG b40 A2/EPDM

GTIN: -

Fabrikant: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Gegevens van de producent**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de