**Individuele drukdichting**

met segmentringtechniek

Voor de afdichting van kabels in boringen of doorvoerbuizen. Gesplitste uitvoering, voor het afdichten van nieuw te installeren of reeds aangelegde bekabeling. Hoeveelheid en diameter van de kabels naar keuze.

Afmetingen: Afdichtingsbreedte: 40 mm; Persplaten: 5 mm; leverbaar voor boringen/doorvoerbuizen Ø: 50 - 200 mm

Materiaal: Persplaten, schroeven, bouten en schijven: roestvrijstaal V2A (AISI 304L) of V4A (AISI 316L); Rubber: EPDM of NBR

Toepassingsgebied: Belastbaarheidsklasse waterdicht beton 1 i 2

Dichtheid: gas- en waterdicht; radondicht

Kenmerken: individuele vervaardiging volgens de vereisten; Segmentringtechniek voor aanpassing aan drie of vijf verschillende buisdiameters ter plaatse

Bestelnaam: HRD SGi b40

GTIN: -

Fabrikant: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Gegevens van de producent**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de