Brandbeveiligings-kit S90
voor kernboringen en doorvoerbuizen

Bestelnaam: HVS KK
GTIN:  - 
Fabrikant: Hauff-Technik

Brandbeveiligingskit voor inbouw in kernboringen of kunststof doorvoerbuizen voor wanden. Hoge flexibiliteit bij aansluitingen achteraf, geen extra wandaanbouwconstructies, geen beperking van de afzonderlijke kabeldiameters, weerbestendig.

Afmetingen: Dikte schot: minstens 280 mm; vanaf wanddikte: 150 mm; voor kernboringen Øi: 70 - 200 mm; voor kunststof doorvoerbuizen Øi: 80 - 200 mm
Keuringen/normen: DIBT-toelating Z-19.15-1906 conform DIN 4102-9; Algemene typegoedkeuring Z-19.53-2563

Kenmerken: Brandbeveiliging S90; eenzijdige kussenmontage door speciale montagehouders
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