Zestaw ochrony przeciwpożarowej S90
do przewiertów i rur przepustowychdo otworów wiertniczych i rur okładzinowych

Numer katalogowy: HVS KK
GTIN:  - 
Marka: Hauff-Technik

Zestaw ochrony przeciwpożarowej do montażu w otworach wiertniczych lub rurach okładzinowych z tworzywa sztucznego do ścian. Duża elastyczność po obsadzeniu, brak dodatkowych konstrukcji mocujących do ściany, brak ograniczeń średnicy pojedynczych kabli, odporność na warunki atmosferyczne.

Wymiary: grubość przegrody: min. 280 mm; od grubości ściany: 150 mm; do otworów wiertniczych Øi: 70 - 200 mm; do rur okładzinowych z tworzywa sztucznego Øi: 80 - 200 mm
Testy/normy: Certyfikat DIBT Z-19.15-1906 wg DIN 4102-9; Ogólne zatwierdzenie typu konstrukcji Z-19.53-2563

Opis: Ochrona przeciwpożarowa S90; jednostronny montaż poduszek dzięki specjalnym kieszeniom montażowym
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