**Standardno notranje tesnilo valovitih cevi**

S tehniko segmentnih obročev

Oznaka za naročanje: WIN SG b40 A2/EPDM

GTIN: -

Znamka: Hauff Technik

Obročno prostorsko tesnilo za tesnjenje kablov v valovitih ceveh. Deljena izvedba za zatesnitev na novo vgrajenih ali že položenih kablov. Za stabilizacijo valovite cevi je treba namestiti tesnilo WRD ali primerljivo pritrditev.

Mere: Tesnilna širina: 40 mm; Pritisni plošči: 5 mm

Material: Pritisni plošči, vijaki in matice: nerjavno jeklo V2A (AISI 304L); Guma: EPDM

Področje uporabe: Vodotesni beton – razred obremenitve 1 in 2

Tesnjenje: Plino- in vodotesno; Neprepustno za radon

Lastnosti: Tehnika segmentnih obročev omogoča prilagoditev na tri oz. pet različnih premerov cevi na kraju samem

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Informacije o proizvajalcu**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de