**Gumi tesnilo po meri**

S tehniko segmentnih obročev

Za zatesnitev kablov v izvrtinah ali cevnih uvodnicah. Deljena izvedba za zatesnitev na novo vgrajenih ali že položenih kablov. Število in premer kablov lahko prosto izberete.

Mere: Tesnilna širina: 40 mm; Pritisni plošči: 5 mm; Dobavljivo za izvrtine/cevne uvodnice Ø: od 50 do 200 mm

Material: Pritisni plošči, vijaki, matice in podložke: nerjavno jeklo V2A (AISI 304L) ali V4A (AISI 316L); Guma: EPDM ali NBR

Področje uporabe: Vodotesni beton – razred obremenitve 1 in 2

Tesnjenje: Plino- in vodotesno; Neprepustno za radon

Lastnosti: Izdelava po meri glede na zahtevani profil; Tehnika segmentnih obročev omogoča prilagoditev na tri oz. pet različnih premerov cevi na kraju samem

Oznaka za naročanje: HRD SGi b40

GTIN: -

Znamka: Hauff Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Informacije o proizvajalcu**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de