**Specialanpassad presstätning**

med segmentringteknik

För tätning av kablar i kärnborrningar eller foderrör. Delat utförande för tätning av nyinstallationer eller redan dragna kablar. Antalet kablar och deras diameter kan väljas individuellt.

Mått: Tätningsområde: 40 mm; Pressplattor: 5 mm; kan levereras för kärnborrning/foderrör Ø: 50–200 mm

Material: Pressplattor, skruvar, muttrar och skivor: Rostfritt stål V2A (AISI 304L) eller V4A (AISI 316L); Gummi: EPDM eller NBR

Tillämpningar: Vattentät betong exponeringsklass 1 och 2

Täthet: gas- och vattentät; radontät

Egenskaper: individuell tillverkning enligt kravprofil; Segmentringsteknik för anpassning till tre eller fem olika rördiametrar på plats

Beställningsbeteckning: HRD SGi b40

GTIN: -

Tillverkare: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Tillverkarinformation**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de