**Individuelle Ringraumdichtung**

Dichtbreite 30 mm

Individuelle Ringraumdichtung in geteilter Ausführung zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Erdungsflachbändern. Die Dichtung wird entsprechend kundenspezifischer Maßvorgaben gefertigt - zum Beispiel exzentrisch, mit überdeckendem Flansch oder für Mehrfach- und Mischbelegung.

Maße: Dichtbreite: 30 mm; Pressplatten: 5 mm; für ein Erdungsflachband: 30 x 4 mm; weitere individuelle Größen verfügbar

Werkstoff: Pressplatten, Schrauben, Muttern und Scheiben: V2A (AISI 304L) oder V4A (AISI 316L); Gummi: EPDM, NBR, KTW oder Silikon

Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse 1; WU-Beton Beanspruchungsklasse 2; Wassereinwirkungsklasse DIN 18533 W1.1-E; Wassereinwirkungsklasse DIN 18533 W1.2-E; Wassereinwirkungsklasse DIN 18533 W2.1-E; Wassereinwirkungsklasse DIN 18533 W2.2-E

Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher

Bestellbezeichnung: HRD100 G 1x30\*4 b30 A2/EPDM55

GTIN: -

Fabrikat: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Herstellerinformationen**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de