**Guarnizione anulare singola**

Dimensioni: Larghezza di tenuta: 30 mm; Lastre pressopiegate: 5 mm

Materiale: Lastre pressopiegate, viti, rondelle e dadi: acciaio inox V4A (AISI 316L)

Carico: Calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 1; Calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 2; DIN 18533 W1.1-E; DIN 18533 W1.2-E; DIN 18533 W2.1-E; DIN 18533 W2.2-E

Tenuta: a tenuta di gas e impermeabile

Identificazione d'ordine: HRD F A4/Silikon

GTIN: -

Produttore: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Informazioni sul produttore**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de