**定制环形密封装置**

采用分段圆环技术

用于对墙体开孔或穿墙套管中的电缆进行密封。 离式规格，用于对新安装或已铺设的电缆进行密封。 电缆数量和直径可按需要选择。

尺寸: 密封宽度：40mm; 压紧板：5mm; 可提供适合墙体开孔/穿墙套管Ø：50 - 200mm

材料: 压紧板、螺钉、螺母和垫圈：不锈钢V2A（AISI 304L）或V4A（AISI 316L）; 橡胶：EPDM或NBR

负荷情况: 防渗混凝土防水等级2; 防渗混凝土防水等级1

密封性: 气密、水密; 氡气密封

特性: 按需定制; 采用分段圆环技术，可在现场调整适配3种或5种不同的管道直径

订购名称: HRD SGi b40

GTIN: -

产品：Hauff技术

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**制造商信息**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de