**Sello redondo individual**

Dimensiones: Anchura de sellado: 60 mm; Placas de prensa: 5 mm

Material: Placas de prensa, tornillos, arandelas y tuercas: Acero fino inoxidable V4A (AISI 316L)

Caso de carga: Hormigón a prueba de agua con clase de estrés 1; Hormigón a prueba de agua con clase de estrés 2; Clase de impacto de agua DIN 18533 W1.1-E; Clase de impacto de agua DIN 18533 W1.2-E; Clase de impacto de agua DIN 18533 W2.1-E; Clase de impacto de agua DIN 18533 W2.2-E

Impermeabilidad: estanco al gas y al agua

Referencia de pedido: HRD F A4/Silikon

GTIN: -

Marca: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Información del fabricante**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de