**Gumowy wkład uszczelniający na indywidualne zamówienie**

Wymiary: szerokość wkładu uszczelanijącego: 30 mm; Płytki dociskowe: 5 mm

Tworzywo: płytki dociskowe, śruby, podkładki i nakrętki: stal nierdzewna V4A (AISI 316L)

Obciążenia: Beton wodoszczelny, klasa eksploatacyjna 1; Beton wodoszczelny, klasa eksploatacyjna 2; DIN 18533 W1.1-E; DIN 18533 W1.2-E; DIN 18533 W2.1-E; DIN 18533 W2.2-E

Szczelność: gazo- i wodoszczelność

Numer katalogowy: HRD F A4/Silikon

GTIN: -

Marka: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Producent**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de