**Gumi tesnilo po meri**

Mere: Tesnilna širina: 30 mm; Pritisni plošči: 5 mm

Material: Pritisni plošči, vijaki, podložke in matice: nerjavno jeklo V4A (AISI 316L)

Primer obremenitve: Vodotesni beton, razred obremenitve 1; Vodotesni beton, razred obremenitve 2; DIN 18533 W1.1-E; DIN 18533 W1.2-E; DIN 18533 W2.1-E; DIN 18533 W2.2-E

Tesnjenje: Plino- in vodotesno

Oznaka za naročanje: HRD F A4/Silikon

GTIN: -

Znamka: Hauff Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Informacije o proizvajalcu**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de