**Zwei-Ebenen-Fest-/Losflansch**

zum nachträglichen Andübeln

Zwei-Ebenen-Fest-/Losflansch-Futterrohr zum Andübeln auf gedämmte Flachdächer mit zwei Dichtungsbahnen nach DIN 18531.

Maße: Konstruktion entspr. DIN 18531 beinhaltet: DIN 18531 (Dach), DIN 18532 (befahrbare Verkehrsflächen), DIN 18534 (Innenräume), DIN 18535 (Behälter).; Standard-Festflansch Øa entspricht dem jeweiligen Futterrohr Øi + ca. 150 mm (bei einem Durchgang)

Werkstoff: Edelstahl V2A (AISI 304L) oder V4A (AISI 316L)

Dichtheit: gas- und wasserdicht

Bestellbezeichnung: 2FLFA DIN18531

GTIN: -

Fabrikat: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Herstellerinformationen**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de