**Flangia fissa/estraibile a due livelli**

per la posa successiva di tasselli

Tubo di rivestimento con 2 flange fisse/estraibili per la posa di tasselli su coperture piane coibentate con due membrane impermeabili come da DIN 18531.

Dimensioni: Conformemente alla norma DIN 18531 la struttura comprende: DIN 18531 (tetto), DIN 18532 (aree di passaggio transitabili), DIN 18534 (spazi interni), DIN 18535 (contenitori).; Flangia fissa standard Øe corrispondente al tubo di rivestimento Øi + ca. 150 mm (in caso di passaggio, indicazioni dettagliate nel dépliant)

Materiale: acciaio inox V2A (AISI 304L) o V4A (AISI 316L)

Tenuta: a tenuta di gas e impermeabile

Identificazione d'ordine: 2FLFA DIN18531

GTIN: -

Produttore: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Informazioni sul produttore**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de