**Vaste / losse flens met twee niveaus**

voor aanbrenging achteraf

Doorvoerbuis met 2 vaste/losse flensen voor aanbrenging op geïsoleerde platte daken met twee afdichtingsstroken volgens DIN 18531.

Afmetingen: Constructie vlgs. DIN 18531 bevat: DIN 18531 (dak), DIN 18532 (berijdbare verkeersoppervlakken), DIN 18534 (binnenruimten), DIN 18535 (containers).; Standaard flens Øa komt overeen met de betreffende doorvoerbuis Øi + ca. 150 mm (bij één doorgang; details in de folder

Materiaal: roestvrijstaal V2A (AISI 304L) of V4A (AISI 316L)

Dichtheid: gas- en waterdicht

Bestelnaam: 2FLFA DIN18531

GTIN: -

Fabrikant: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Gegevens van de producent**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de