**Brida fija y suelta de dos niveles**

para hormigonado

Casquillo de pared con 2 bridas fijas/sueltas para el hormigonado de tejados planos aislados con dos capas impermeables según la norma DIN 18531.

Dimensiones: Su diseño, según la norma DIN 18531, incluye: DIN 18531 (tejado), DIN 18532 (zonas accesibles al tráfico), DIN 18534 (interiores), DIN 18535 (depósitos).; Brida fija estándar con diámetro Øa correspondiente al respectivo casquillo de pared de Øi + apr. 150 mm (con un paso de tubería, consulte información detallada en el folleto)

Material: Acero inoxidable V2A (AISI 304L) o V4A (AISI 316L)

Impermeabilidad: estanco al gas y al agua

Referencia de pedido: 2FLFE DIN18531

GTIN: -

Marca: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Información del fabricante**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de