**Bride fixe / amovible à deux étages**

à sceller dans le béton

Gaine avec 2 brides fixes/amovibles à sceller dans le béton sur toits plats isolés avec deux feuillards d'étanchéité selon DIN 18531.

Dimensions: Construction conforme à DIN 18531 et qui comprend : pièces enterrées DIN 18531 (toit), DIN 18532 (zones de circulation carrossables), DIN 18534 (pièces intérieures), DIN 18535 (réservoir).; Øa de bride fixe standard correspond au Øi de la gaine concernée + env. 150 mm (en cas de passage , informations détaillées dans le prospectus

Matériau: Acier inoxydable AISI 304L ou AISI 316L

Étanchéité: étanche au gaz et à l'eau

Code d‘article: 2FLFE DIN18531

GTIN: -

Produit: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Information du fabricant**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de