**Fiksna/prigradna prirubnica s dvije razine**

za ubetoniranje

Proturna cijev s 2 fiksne/prigradne prirubnice za ubetoniranje na izolirane ravne krovove s dvije vodootporne membrane prema DIN 18531.

Dimenzije: Konstrukcija u skladu s normom DIN 18531 obuhvaća: DIN 18531 (krov), DIN 18532 (prometne površine namijenjene kretanju vozila), DIN 18534 (zatvoreni prostori), DIN 18535 (spremnici).; Standardna fiksna prirubnica Øa odgovara proturnoj cijevi od Øi + otprilike 150 mm (u slučaju prolaza, detaljni podaci dostupni su u brošuri)

Materijal: Nehrđajući čelik V2A (AISI 304L) ili V4A (AISI 316L)

Zabrtvljenost: plinotijesno i vodotijesno

Oznaka narudžbe: 2FLFE DIN18531

GTIN: -

Proizvod: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Informacije o proizvođaču**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de